Приложение 1
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26"февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №1, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | **Вход (входы) на территорию** | Ширина прохода в ограждении должна быть не менее 0,9 м | П. 5.1 СП 136.13330.2012 | есть | - | 10 | Ширина прохода в ограждении 2,2 м | Соответствует нормативу | К |
| 1.2 | **Путь (пути) движения на территории** |
| 1.2.1 | Маршрут движения | Ровный, без зазоров, предотвращающий скольжение | П. 4.1.11 СП 136.13330.2012; п. 5.1.11 СП 59.13330.2016 | есть | - | 5-7,9 | Дорожки ровные без больших повреждений и препятствий | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 1.2.2 | Ширина доступного маршрута движения | Не менее 2,0 м | П. 4.1.7 СП 136.13330.2012; п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 | есть | - | 5-7,9 | Ширина дорожек передвижения по территории 3,0 м | Соответствует нормативу | К |
| 1.2.3 | Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках | Не более 5% | П. 4.1.7 СП 136.13330.2012; п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 | есть | - | 10 | Уклон пути движения от калитки в ограждении до дорожки вдоль здания составляет 4 % | Соответствует нормативу | К |
| 1.2.4 | Остальные требования к путям движения на территории (скамейки для инвалидов, тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытиях пешеходных путей) | Скамейки:- с опорой для спины, подлокотником, навесом, местом для кресел, колясок.Указатели размещены на расстоянии 0,8-0,9 м до препятствия, глубина предупреждающего указателя 0,5-0,6 м  | П.п. 5.1.3, 5.1.2, 5.3.1, 5.1.10 СП 59.13330.2016, п.п 4.1.8, 4.3.1, 5.12, 4.1.10 СП 59.13330.2012 | нет | - | - | Отсутствуют  | Не соответствует нормативу | К,О,С |
| 1.3 | **Лестница (наружная)** |
| 1.3.1 | Поручни лестниц о обеих сторон лестничного марша | Наличие | П.4.1.14 СП 59.13330.2012 | есть | - | 1-3 | Имеется  | Соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.2 | Ширина лестничного марша | Не менее 1,35 м | П.4.1.12 СП 59.13330.2012, п.5.1.12 СП 59.13330.2016 | есть | - | 1-3 | Ширина 1,9 м | Соответствует нормативу | О,С, Г, У |
| 1.3.3 | Ширина проступи лестниц | 0,35-0,4 м | П. 4.1.12 СП 59..13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 | есть | - | 1-3 | Ширина 0,33-0,4 м | Соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.4 | Высота под ступеньки | 0,12-0,15 м | П. 4.1.12 СП 59..13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 | есть | - | 1-3 | Высота 0,13 м | Соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.5 | Форма и размеры | Одинаковые по размеру | П. 4.1.12 СП 59..13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 | есть | - | 1-3 | Разные по размеру | Не соответствует нормативу | О,С |
| 1.3.6 | - Поверхность ступеней, - поверхность краевых ступеней лестничных маршей, предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей.  | Имеет антискользящее покрытие и шероховата, имеет одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней Лестница продублирована пандусом или подъемным устройством | П. 4.1.12, 4.1.14 СП 59..13330.2012, п. 5.1.12, 5.1.14 СП 59.13330.2016, 5.1.10 СП 59.13330.2016 | нет | - | 1-3 | Отсутствует антискользящее покрытие, пандус, контрастные полосы и тактильные указатели | Не соответствует нормативу | О,С,Г,У |
| 1.4 | **Пандус (наружный)** | - | п.п. 4.1.15, 4.1.14, 4.1.16 СП 59.13330.2012п.п 5.1.15, 5.1.16, 5.1.14 СП 59.13330.2016 | нет | - | 2 | Пандус отсутствует | Не соответствует нормативу | К,О,С |
| 1.5 | **Автостоянка и парковка** | наличие | п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.2.2 СП 59.13330.2012п.п 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 СП 59.13330.2016 | нет | - | 10 | отсутствует | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1.2 | Пути движения инвалидов | На первом этапе адаптации объекта следует:- организовать места отдыха для инвалидов на расстоянии не менее чем через 100-150 метров (скамейки с опорой для спины, навесы, места для кресел-колясок)На втором этапе адаптации привести состояние путей движения на территории в соответствие требованиям (замена асфальто-бетонного покрытия) | Текущий ремонтКапитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница наружная | На первом этапе адаптации объекта следует установить антискользящее покрытие и шероховата. Покрытие в одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступенейНа втором этапе адаптации объекта привести лестничный марш в соответствие с указанными нормативными требованиями при проведении ремонта | Текущий ремонтКапитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка | На первом этапе адаптации организовать наличие парковочных мест для инвалидов | Текущий ремонт |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормам |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_22222) (к [пункту](#sub_13034) 3.3 Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_33333) к [пункту 4.1](#sub_13041) Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Территория, прилегающая к зданию | ДУ (СГУ), ВНД (К,О) | - | 1-3,5-7, 9, 10 | Текущий, капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 2
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26" февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 2. Входа (входов) в здание

МБОУ СОШ №1, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

 (Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
|  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | **Лестница (наружная)** |
| 2.1.1-2.1.3 | Поручни лестниц с обеих сторон лестничного марша, высота поручней лестницы, лестничный поручень | Наличие, высота поручней 0,9 м, поручень имеет участок, выходящий за пределы длины лестничного марша вверху и внизу минимум на 0,3 м | П. 5.1.2 СП 59.13330.2012 п.5.3.3 ГОСТ 51261-99 | нет | - | 8 | Отсутствует  | Не соответствует нормативу | О,С |
| 2.1.4-2.1.7 | Ширина лестничного марша, ширина проступи лестниц, высота подступеньки, форма и размеры ступеней | Не менее 1,35 м, ширина проступи 0,35-0,4 м, высота подступеньки 0,12-0,15 м, одинаковые | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 | да | - | 8 | Ширина лестничного марша 6,5 м, ширина проступи лестниц 0, 33 м, высота подступеньки 0,16-0,19 м, форма и размеры ступеней различные | Не соответствует нормативу | О |
| 2.1.9 | Проступи краевых ступеней маршей | Имеют одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней | П. 4.1.12 СП 59.13330.2012, п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 | да | - | 8 | Имеют контрастные полосы на верхней и нижней ступени марша | Соответствует нормативу | С |
| 2.1.10-2.1.11 | Предупреждающие тактильно-контрастные указатели перед внешней лестницей  | Глубина 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней. Лестница продублирована пандусом или подъемным устройством | П. 5.1.10 СП 59.13330.2016П. 4.1.14 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 | нет | - | 8 | Отсутствует  | Не соответствует нормативу | С,К |
| 2.2 | **Пандус (наружный)** |  | П. 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16 СП 59.13330.2012, п. 5.1.14, 5.1.15, 5.1.16 СП 59.13330.2016 | нет | - | 8 | Отсутствует  | Не соответствует нормативу | К,О,С |
| 2.3 | **Входная площадка (перед дверью)** |
| 2.3.1 | Входная площадка при входах, доступных МГН | Имеет навес, водоотвод | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 | есть | - | 8 | Имеет навес и водоотвод | Соответствует нормативу  | К,О,С,Г,У |
| 2.3.2 | Поверхность покрытия входной площадки | Твердая, не допускает скольжения при намокании и имеет уклон в пределах 1-2% | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 | есть | - | 8 | Поверхность твердая, уклон в пределах 1%, при намокании скользит | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 2.3.3 | Размеры входной площадки | Без пандуса не менее 1,4 м х 2,0 м или 1,5 м х 1, 85 м | П. 5.1.3 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 | есть | - | 8 | Размер входной площадки 4,5 м х 6,5 м | Соответствует нормативу | К,О |
| 2.4 | **Дверь (входная)** |
| 2.4.1 | Входные двери | Хорошо опознаваемы и имеют символ, указывающий на их наличие | П. 5.1.6 СП 59.13330.2012, п. 6.1.7 СП 59.13330.2016 | есть | - | 8 | Контрастная полоса по периметру входной двери | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 2.4.22.4.3 | Ширина входной двери, высота порога входной двери | Ширина не менее 0,9 м, высота порога не более 0,014 м | П. 5.1.4 СП 59.13330.2012, п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 | есть | - | 8 | Ширина входной двери 1,5 м, высота порога 0,04 м | Не соответствует нормативу | К |
| 2.4.4 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | - | П. 5.1.5 СП 59.13330.2012, п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 | нет |  | 8 | Дверь металлическая непрозрачная, имеется контрастность | Соответствует нормативу | С |
| 2.5 | **Тамбур** |
| 2.5.1-2.5.2 | Поверхность покрытия тамбура, глубина тамбура | Твердые, не допускают скольжения. Наличие тамбуров  | П. 5.1.3, 5.1.7 СП 59.13330.2012, п. 6.1.4, 6.1.8 СП 59.13330.2016 | есть | - |  | Покрытие тамбура скользкое, тамбур размером 2,55 м х 1,7 м при одностороннем открывании дверей | Не соответствует нормативу | К,О, С, Г, У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 2.1 | Лестница наружная | На этапе адаптации нужно привести лестничный марш в нормативное состояние:- изготовление поручней с обоих сторон лестничного марша;- выровнять ступени по высоте и ширине | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус наружный | На этапе адаптации пристроить пандус к лестничному маршу | Капитальный ремонт |
| 2.3. | Входная дверь | На первом этапе адаптации объекта следует убрать порог при входе | Текущий ремонт  |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормативам |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_111111) (к [пункту 3.3](#sub_13034) Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_222222) к 4.1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вход в здание | ДУ (С,О,У,Г), ВНД (К) | - | 8 | Текущий и капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 3
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26" февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

МБОУ СОШ №1, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | **Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)** |
| 3.1.1 | Ширина контрольно-пропускного устройства для пропуска инвалидов на колясках | Не менее 1,0 м | П. 5.1.7 СП 59.13330.2012,п. 6.1.9 СП 59.13330.2016 | есть | 5 | 17/1 | Ширина прохода СКУД 1,5 м | Соответствует нормативу | К |
| 3.1.2  | Ширина пути движения (коридора) | Не менее 1,5 м | П. 5.2.2 СП 59.13330.2012,п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 | есть | 5,10,61 | 16,24 | Ширина коридоров более 2 м | Соответствует нормативу | К,О |
| 3.1.3 | Подходы к оборудованию и мебели | Ширина не менее 0,9 м, при развороте коляски на 90 о не менее 1,2 м, при развороте коляски на 180 не менее 1,4 м | П. 5.2.2 СП 59.13330.2012,п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 | есть | - | 17, 19 | Ширина проходов не более 0,8 м | Не соответствует нормативу | К |
| 3.1.4-3.1.5 | Зоны отдыха для инвалидов на колясках на каждом этаже, декор полов и площадок | Наличие  | П. 5.2.6 СП 59.13330.2012,п. 6.2.5, п. 6.13 СП 59.13330.2016 | нет | - | 4, 16, 24 | отсутствуют | Не соответствует нормативу | К,О,С |
| 3.2 | **Лестница (внутри здания)** |
| 3.2.1-3.2.3 | Ступени лестниц, ширина марша лестницы | Ровные, без выступов, с шероховатой поверхностью, ширина марша лестницы не менее 1,35 м. Лестницы должны быть с подступенниками | п.5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.20126.2.11, 6.2.12 СП 59.13330.2016 | есть | 59,25,53,10 | 20,22 | Ровные ступени, ширина марша лестницы 1,4 м, подступенники имеются | Соответствует нормативу | О,С,Г,У |
| 3.2.4-3.2.8 | Ограждение с поручнями, поручни непрерывные по всей длине | Установлены вдоль обеих сторон всех лестниц, на высоте 0,9 м, завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м и имеют не травмирующее завершение | п.5.2.15, 5.2.16 СП 59.13330.20126.2.11, 6.2.12 СП 59.13330.2016 | есть | - | 20 | Перила установлены с одной стороны лестничного марша на высоте 0,88 м, завершающие части перил не выступают за пределы лестничного марша, сечение не круглое, окончания имеют травмирующее завершение | Не соответствуют нормативу  | О, С |
| 3.2.9-3.2.11 | Рельефные обозначения этажей, участки пола на коммуникационных путях перед открытыми лестничными маршами, наличие пассажирских лифтов | Обозначения должны быть на боковой и внешней стороне по отношению к маршруту, поверхности поручней общественных зданий, имеются тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0, - 0,6 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей | п.5.2.17, 5.2.16 СП 59.13330.20126.2.3, 6.2.12 СП 59.13330.2016 |  |  | 20,22 | Отсутствует рельефное обозначение этажей, отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели, лифт и подъемная платформа отсутствует  | Не соответствует нормативу | С, К |
| 3.3 | **Пандус (внутри здания)** | наличие | П.5.2.15 СП 59.13330.2012П.6.2.11 СП 59.133.2016 | нет | - | 20, 22 | Пандус отсутствует | Не соответствует нормативу | К,О |
| 3.4 | **Лифт пассажирский (или подъемник)** | наличие | П.6.2.13 СП 59.133.2016 | нет | - | 20, 22 | Лифт отсутствует | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г |
| 3.5 | **Дверь** |
| 3.5.1 | Ширина дверных и открытых проемов в стене | Не менее 0,9 м | П.5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 | есть | - | 15, 23 | Ширина двери в открытом проеме 1,2 м | Соответствует нормативу | К |
| 3.5.2 | Наличие контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей | Высота не менее 0,1 м, ширина не менее 0,2 м. На уровне 1,2 м – 1,5 м от поверхности пути движения  | П.5.1.5 СП 59.13330.2012, п. 6.1.6 СП 59.13330.2016 | есть | - | 15 | Имеется на уровне 1,45 м | Соответствует нормативу | С |
| 3.5.3 | Дверные ручки | Имеют форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующая применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье | П. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3 СП 59.13330.2016 | есть | - | 23 | Форма ручки не позволяет инвалиду самостоятельно открыть дверь и требует применения достаточных усилий | Не соответствует нормативу | К,О |
| 3.6 | **Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)** | наличие | П.5.2.27 СП 59.13330.2012 П.6.2.25 СП 59.13330.2016 | нет | - | 14 | Пути эвакуации для инвалидов отсутствуют | Не соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 3.1 | Коридор | На первом этапе адаптации объекта следует:- организовать зоны отдыха для инвалидов;- нанести тактильные обозначения по пути движения и перед лестничными маршами;- увеличение проходов и подходов к мебели  | Организационные мероприятияТекущий ремонт |
| 3.2 | Лестница  | На этапе адаптации объекта следует произвести перепланировку лестничных маршей, организовать поручни, нанести тактильные обозначения на полу перед окончанием перил | Капитальный ремонт |
|  3.4 | Лифт | На этапе адаптации объекта предусмотреть техническую возможность организации лифтов | Капитальный ремонт |
| 3.5 | Двери | На этапе адаптации объекта предусмотреть замену дверных доводчиков и ручек, адаптированных под инвалидов категории К,О  |  |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие нормативным требованиям |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_1111111) (к [пункту 3.3](#sub_13034) Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_2222222) к [пункту 4](#sub_13041).1 Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пути движения внутри здания | ДУ-И (Г,У,О), ВНД (К,О) | - | 4, 17, 19, 16, 14, 15, 17/1, 20, 22, 23 | Текущий, капитальный ремонт, организационные мероприятия |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 4.I
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26" февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

МБОУ СОШ №1, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

(Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.1 | **Кабинетная форма обслуживания (кабинеты 1,2,3,4 этажа идентичны)** |
| 4.1.1. | В зоне обслуживания посетителей предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% | Наличие  | П. 7.1.3 СП 59.13330.2012, п. 8.1.3 СП 59.13330.2016 | нет | 24, 55 | 27, 28, 29, 30 | отсутствует | Не соответствует требованиям | К,О,С,Г,У |
| 4.1.2 – 4.1.3 | Ширина дверного проема, высота дверного порога | Ширина проема не менее 0,9 м, высота порога не более 0,014 м | П.5.2.4 СП 59.13330.2012, п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 | есть | 24, 55 | 27, 28, 29, 30 | Имеется ширина дверного проема 0,9 м, высота порога 0,08 м | Не соответствует требованиям | К,О,С |
| 4.1.4 | Дверные ручки | Имеет форму позволяющую управлять одной рукой и не применять слишком много усилий | П.5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 6.4.3. СП 59.13330.2016 | есть | - | 27, 28, 29, 30 | Дверные ручки имеют форму, не позволяющую управлять одной рукой | Не соответствует нормативу | К |
| 4.1.5  | Ширина прохода в помещение с оборудованием и мебелью | Не менее 1,2 м | П.5.2.2 СП 59.13330.2012, п. 6.2.2. СП 59.13330.2016 | есть | - | 27, 28, 29, 30 | Ширина прохода в помещении 1,1 м  | Не соответствует нормативу | К |
| 4.1.6 | Поверхность столов прилавков и др. мест обслуживания, используемых посетителями на креслах – колясках должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,5 м | наличие | П.7.1.9 СП 59.13330.2012, п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 | нет | - |  | отсутствует | Не соответствует нормативу | К |
| 4.2 | **Зальная форма обслуживания** | наличие | - | есть | - | 13,19 | Имеется столовая, высота столов и раздачи не соответствует требованиям, высота столов выше 0,85 м, прилавки раздачи тоже выше | Не соответствует требованиям | К,О,С,Г,У |
| 4.3 | **Прилавочная форма обслуживания** | - | - | нет | - | - | Отсутствует  | Не соответствует требованиям | К,О,С,Г  |
| 4.6 | **Менеджмент объекта по обеспечению доступности услуг** | наличие | Ст.15 ФЗ от 24.11.1995№181 «О социальной защите инвалидов в РФ» | есть | - | - | Сотрудники технического персонала и сотрудники школы оказывают помощь в перемещении по объекту, попадании на объект, а также помощь в получении услуг | Соответствует нормативу | К,О,С,Г,У |
| 4.5 | **Кабина индивидуального обслуживания** | - | - | нет | - | - | - | - | - |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | Зона целевого назначения (зона обслуживания инвалидов) | Нужно организовать зальную и кабинетную форму обслуживания различных групп инвалидов (убрать пороги, организовать ширину в проходах кабинетов более 1,2 м, приобрести и оборудовать кабинеты мебелью, необходимой для обслуживания инвалидов).На втором этапе адаптации следует предусмотреть организацию по обслуживанию инвалидов, созданию форм получения услуг для них доступных в стенах учреждения.  | Текущий ремонтКапитальный ремонт |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормам |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_22222222) (к [пункту 4.1](#sub_13034) Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_333333) к [4.2](#sub_13041) Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зона приема посетителей | ДЧ-И (Г,У,О)ДУ (С)ВНД (К) | 24,55 | 27,28,29,30 | Капитальный ремонт, текущий ремонт |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 5
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26"февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ СОШ №1, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

 (Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5.1 | **Туалетная комната (туалетные комнаты на всех этажах идентичны)** | Ширина проема не менее 0,9 м, высота порога не более 0,014 мдверные ручки имеет форму позволяющую управлять одной рукой и не применять слишком много усилий, размеры кабины в общественной уборной не менее шириной 1,65 м и глубиной 2,2 м, в кабине рядом с унитазом предусмотрено размещение кресла- коляски шириной не менее 0,8 м | 5.3.3, 5.2.4, 5.3.6 СП 59.13330.2012П.6.3.3, 6.3.6, 6.2.4 СП 59.13330.2016 | есть | - | 21,25,31 | Ширина двери 0,6 м, дверные ручки не соответствуют нормативу, остальное все необходимое для инвалидов – колясочников отсутствует | Не соответствует нормативу | К, О, С |
| 5.2 | **Душевая/ванная комната** | - | - | нет | - |  | Не доступно | Не соответствует нормативу | К, О, С, Г, У |
| 5.3 | **Бытовая комната (гардеробная)** | - | - | нет | - |  | Не доступно | Не соответствует нормативу | К, О, С, Г, У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 1. | Санитарно-гигиенические помещения | На втором этапе адаптации провести ремонтные работы и проектные изыскания по возможности организации доступности санитарно-гигиенических помещений для инвалидов различных категорий граждан | Капитальный ремонт |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** | Привести в соответствие установленным нормам |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_333333333) (к [пункту 3.4](#sub_13034) Акта обследования) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_444444) к [пункту 4.1](#sub_13041) Акта обследования |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г,У,О,С)ВНД (К) | - | 21, 25 | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Приложение 6
к [Акту](#sub_1300) обследования объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
к паспорту доступности объекта социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
от "26"февраля 2020 г. N 1-О

# I. Результаты обследования

# 6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №1, г. Чайковский, ул. Советская, 8/1

 (Наименование объекта, адрес)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Норматив | Ссылка на норматив | Наличие элемента | Фактическое состояние | Выявленные нарушения и замечания |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.1 | Визуальные средства | - |  | нет | - | - | Отсутствуют визуальные средства | Не соответствует нормативу | К,О, С, Г, У |
| 6.2 | Акустические средства |  |  | нет | - | - | Отсутствуют акустические средства | Не соответствует нормативу | К,О, С, Г, У |
| 6.3 | Тактильные средства |  |  | нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства | Не соответствует нормативу | К,О, С, Г, У |

**Работа по адаптации объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование функционально-планировочного элемента** | **Содержание** | **Виды работ** |
| 6.1. | Визуальные средства | На этапе адаптации объекта следует предусмотреть наличие средств визуального, тактильного и акустического информирования | Капитальный ремонт |
| 6.2. | Акустические средства |
| 6.3 | Тактильные средства |
| **ОБЩИЕ требования к зоне** |  |

# II. Заключение по зоне

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности[\*](#sub_55555) (к [пункту 3.4](#sub_13034) Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)[\*\*](#sub_66666) к [пункту 4.1](#sub_13041) Акта обследования объекта инфраструктуры |
| № на плане | № фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (Г,У,О,С)ВНД (С) | - | - | Капитальный ремонт |

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.